ООО Комплекс-Техно»

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, приборов коммерческого учета чистой воды, сточных вод, тепловой энергии и пара.

Телефон: +7 (499) 110-47-01; Факс +7 (499) 110-47-01

Электронная почта: zakazstoki@yandex.ru

Сайт: [www.учетстоков.рф](http://www.учетстоков.рф) [www.учеттеплоэнергии.рф](http://www.учеттеплоэнергии.рф)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера: УРЖ2КМ

Запись обозначения расходомера при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть использован, должна иметь вид:

УРЖ2КМ-Х – ХХХ/ХХХ - ХХХ/ХХХ - Х - Х - Х - Х - Х - Х – Х – Х – Х – Х

Модель 2

**Диаметр УПР, м:**

первый/второй канал

000/000-беструбное исполнение

**Длины соединительных кабелей, м:**

первый/второй канал

**Вид соединения:**

О – фланцевое;

Z – резьбовое;

E - сварное

**Материал корпуса УПР:**

G - коррозионно-стойкая сталь;

F - углеродистая нелегированная сталь;

**Проведение первичной поверки:**

Q - технологический, калиброванный;

Р - поверенный имитационным способом;

R - поверенный методом проливки;

А – с архиватором, c интерфейсами RS232 и RS485;

D – с архиватором, c интерфейсом RS 232;

U – без архиватора, с интерфейсом RS 232;

I – c USB

V – с Ethernet

**Врезка пьезоэлектрических преобразователей:**

В – по диаметру;

L - одной хорде;

J – по двум хордам;

H – по двум диаметрам.

**Наличие токового выхода:**

S - 0-5 мА;

T - 4-20 мА.

Y - с автономным питанием

Z – модуль с усилителем на 6 Дб с гальванической развязкой

R – учет реверсивного потока

**Примечание:**

1 В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.

2 Интерфейс RS232 входит в стандартную комплектацию.

3 Измерительные участки на давление 2,5 мПа, выполняются по спецзаказу.

4. Измерительные участки на давление 35 мПа для пластовых, выполняются по спецзаказу.

**Количество приборов:**

**Дополнительное оборудование:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит монтажный в сборе | Предназначен для быстрого и удобного монтажа электронного блока расходомера. В его состав уже входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, поэтому Заказчику остается только повесить электронный блок расходомера в специально заготовленном месте. | Да | Нет |
| Щит монтажный в сборе с обогревом (уличное исполнение) | Предназначен для эксплуатации расходомера в уличных условиях, в том числе при минусовой температуре. Термостат и нагреватель входящий в состав монтажного щита позволяют поддерживать оптимальную температуру для эксплуатации электронного блока расходомера в уличных условиях. В его состав так же входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, позволяющая Заказчику без лишнего труда осуществить монтаж электронного блока расходомера в щит. | Да | Нет |

**Количество щитов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ доставки: |   | Самовывоз |
|   | Транспортной компанией (Деловые линии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные услуги: |  | GSM - модем |
|   | Обследование и разработка конструктивных решений |
|   | Составление проектной документации |
|   | Монтажные работы |
|   | Пусконаладочные работы |
|  | Сервисное обслуживание «узла учета» |
|   | Обучение персонала работе с оборудованием |

**Дополнительная информация:**

**Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:**

**zakazstoki@yandex.ru**

**Спасибо!**